**仓库标签目录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v3（电池版)** | | |
|  | 产品型号 | **CK\_Label\_v3** |
| 尺寸 | 114.5x44.5x19mm |
| 屏幕尺寸 | 2.9 inch |
| 分辨率 | 296\*128 |
| 像素密度 | 112dpi |
| 显示技术 | 电子墨水屏显示 |
| 显示颜色 | 黑/白 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 按键 | 4 |
| 指示灯 | 1 RGB 灯 |
| 灯光颜色 | 7种(红/绿/蓝/黄/紫/白/青) |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作频段 | 868MHz |
| 视角 | 180° |
| 支持内容格式 | 文本/图片/二维码/条形码 |
| 供电方式 | 钮扣电池组1800mAh(CR2450\*3) |
| 寿命 | >1年 (10次/天) |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 无线固件更新 | 是的 |
| 模板设计DIY | 是的 |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v3（外接供电版)** | | |
|  | 产品型号 | **CK\_Label\_v3** |
| 尺寸 | 114.5x44.5x19mm |
| 屏幕尺寸 | 2.9 inch |
| 分辨率 | 296\*128 |
| 像素密度 | 112dpi |
| 显示技术 | 电子墨水屏显示 |
| 显示颜色 | 黑/白 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 按键 | 4 |
| 指示灯 | 4 RGB灯 |
| 灯光颜色 | 7种(红/绿/蓝/黄/紫/白/青) |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作频段 | 868MHz |
| 视角 | 180° |
| 支持内容格式 | 文本/图片/二维码/条形码 |
| 供电方式 | DC 24V |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 无线固件更新 | 是的 |
| 模板设计DIY | 是的 |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v10** | | |
| BB | 产品型号 | **CK\_Label\_v10** |
| 尺寸 | 0.8寸/位 |
| 屏幕显示 | 数码管显示（3位数） |
| 数码管颜色 | 红色 |
| 显示内容 | 0-999 |
| 外观尺寸 | 114.5x44.5x19mm |
| 外观颜色 | 蓝色 |
| 按键 | 4 |
| 指示灯 | 1 RGB 灯 |
| 灯光颜色 | 7种(红/绿/蓝/黄/紫/白/淡蓝) |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 视角 | 180° |
| 供电方式 | DC 24V |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 无线固件更新 | Yes |
| 模板设计DIY | Yes |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v13** | | |
| 高清透明底 | 产品型号 | **CK\_Label\_v13** |
| 尺寸 | 70x34.7x13.6mm |
| 屏幕尺寸 | 2.1 inch |
| 分辨率 | 250\*122 |
| 像素密度 | 130dpi |
| 显示技术 | 电子墨水屏显示 |
| 显示颜色 | 黑/白 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 按键 | 1 |
| 指示灯 | 1 RGB灯 |
| 灯光颜色 | 7种(红/绿/蓝/黄/紫/白/淡蓝) |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作频段 | 868MHz |
| 视角 | 180° |
| 支持内容格式 | 文本/图片/二维码/条形码 |
| 供电方式 | 外接供电/电池供电 |
| 纽扣电池 | 2200mAh(CR2477\*2) |
| 电池寿命 | >2年 (10次/天) |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 无线固件更新 | 是的 |
| 模板设计DIY | 是的 |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v14** | | |
| 4.2_ESL_BW | 产品型号 | **CK\_Label\_v14** |
| 尺寸 | 104.5x87.5x12.7mm |
| 屏幕尺寸 | 4.2 inch |
| 显示技术 | 电子墨水屏显示 |
| 显示区域面积 (mm) | 84.8(H) x 63.6(V) |
| 分辨率 | 400\*300 |
| 像素密度 | 120dpi |
| 显示颜色 | 黑/白 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 按键 | 0 |
| 指示灯 | 0 |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作频段 | 868MHz |
| 视角 | 180° |
| 支持内容格式 | 文本/图片/二维码/条形码 |
| 供电方式 | 电池供电 |
| 纽扣电池容量 | 2400mAh(CR2450\*4) |
| 电池寿命 | >2年 (10次/天) |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 无线固件更新 | 是的 |
| 模板设计DIY | 是的 |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基站** | | |
| F:\项目\xgs\实物图\路由器171018.110.png路由器171018.110 | 产品型号 | Pick\_Router\_V1.2 |
| 网口RJ45 | 1 |
| 天线 | 2 |
| 通信方式 | 868M,RJ45 |
| 供电方式 | DC 12V 1A or POE |
| 尺寸 | 21\*14\*4.3cm（天线除外） |
| 操作系统 | linux |
| 工作温度 | -10-70℃ |
| 无线通信距离 | 半径 30m（无遮挡） |
| 支持标签数量 | >10000 |
| 访问方式 | 网页界面访问 |
| 服务接口协议（通过服务器实现） | Http，数据格式：Json |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基站** | | |
| F:\项目\xgs\实物图\路由器171018.110.png路由器171018.110 | 产品型号 | Pick\_Router\_V1.4 |
| 网络 | 1 |
| 天线 | 2 |
| 通信方式 | 868M,RJ45 |
| 供电方式 | DC 12V 1A or POE |
| 尺寸 | 21\*14\*4.3cm |
| 操作系统 | linux |
| 工作温度 | -10-70℃ |
| 无线通信距离 | 半径 20-30m |
| 支持标签数量 | >10000 |
| 软件更新 | 支持 |
| 访问方式 | 网页访问 |
| 服务器 | 内置:  webserver:Tomcat  Server system:JAVA  Database:Mysql  Router |
| 服务接口协议 | 协议：Http，数据格式：Json |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v9** | | |
|  | 产品型号 | **CK\_Label\_v9** |
| 尺寸 | 307\*197\*60mm |
| 使用方法 | 配合拣货标签使用 |
| LED | 3（红&黄&绿）可独立控制 |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 通信速率 | 50K |
| 通信频段 | 868MHz |
| 通信半径 | 30m |
| 供电方式 | 24V外接直流供电，最大电流＜0.2A |
| 蜂鸣器 | 支持 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v1** | | |
|  | 产品型号 | **CK\_Label\_v1** |
| 尺寸 | 37\*65\*33.7mm |
| 按键 | 1 |
| 指示灯 | 1 RGB灯 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 供电方式 | 5号干电池供电1800mAh，可更换电池 |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 2合规认证 | CE, RoHS |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作频段 | 868MHz |
| 电池寿命 | >1年 (10次/天) |
| 提示功能 | 蜂鸣器声音提示功能 |
| 无线固件更新 | 是的 |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v11** | | |
| v11_584_398 | 产品型号 | **CK\_Label\_v11** |
| 尺寸 | 95.8\*39.8\*12.8mm |
| 按键 | 1 |
| 指示灯 | 1 RGB灯 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 供电方式 | 2200mAh(CR2477\*2),可更换电池 |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作频段 | 868MHz |
| 电池寿命 | >1.5年 (10次/天) |
| 无线固件更新 | 是的 |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v15** | | |
| 正面透明15代 | 产品型号 | **CK\_Label\_v15** |
| 尺寸 | 63\*14.6\*7.9mm |
| 按键 | 0 |
| 指示灯 | 1 RGB（7种(红/绿/蓝/黄/紫/白/青)） |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 工作频段 | 868MHz |
| 供电方式 | 电池供电 |
| 电池容量 | 300mAh |
| 电池寿命 | >1年 (10次/天) |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 无线固件更新 | 是的 |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **粘贴支架** | | |
| 18-1 | 产品说明 | 仓库标签专用支架 |
| 尺寸 | 150\*42\*1.5mm |
| 固定方式 | 粘贴固定 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **磁吸支架** | | |
| 18-1 | 产品说明 | 仓库标签专用支架 |
| 尺寸 | 150\*42\*1.5mm |
| 固定方式 | 磁吸固定 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **粘贴支架** | | |
| 06-2 | 产品说明 | **4.2寸专用粘贴支架** |
| 尺寸 | 90\*58\*3mm |
| 固定方式 | 粘贴固定 |
|  |  |
|  |  |