|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v23（电池版)** | | |
|  | 产品型号 | **CK\_Label\_v23\_B** |
| 尺寸 | 156x48x20mm |
| 屏幕尺寸 | 2.9 inch |
| 分辨率 | 296\*128 |
| 像素密度 | 112dpi |
| 显示技术 | 电子墨水屏显示（快刷） |
| 显示颜色 | 黑/白 |
| 外观颜色 | 白色&银灰 |
| 按键 | 4 （右侧大灯也具备按键功能） |
| 指示灯 | 4 RGB 灯 |
| 灯光颜色 | 7种(红/绿/蓝/黄/紫/白/青) |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作频段 | 868MHz |
| 视角 | 180° |
| 支持内容格式 | 文本/图片/二维码/条形码 |
| 供电方式 | AA\*4 |
| 寿命 | >3年 (10次/天) |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 扩展口 | 1个输入引脚 |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 无线固件更新 | 是的 |
| 模板设计DIY | 是的 |
| 安装方式 | 磁吸安装 |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v23（外供电版)** | | |
|  | 产品型号 | **CK\_Label\_v23\_E** |
| 尺寸 | 156x48x14.7mm |
| 屏幕尺寸 | 2.9 inch |
| 分辨率 | 296\*128 |
| 像素密度 | 112dpi |
| 显示技术 | 电子墨水屏显示（快刷） |
| 显示颜色 | 黑/白 |
| 外观颜色 | 白色&银灰 |
| 按键 | 4 （右侧大灯也具备按键功能） |
| 指示灯 | 4 RGB 灯 |
| 灯光颜色 | 7种(红/绿/蓝/黄/紫/白/青) |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作频段 | 868MHz |
| 视角 | 180° |
| 支持内容格式 | 文本/图片/二维码/条形码 |
| 供电方式 | 外接24V供电 |
| 寿命 | 外供电，长久使用 |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 扩展口 | 1个输入+1电源输出开关 |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 无线固件更新 | 是的 |
| 模板设计DIY | 是的 |
| 安装方式 | 轨道安装（建议） |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |
| 电池寿命 | >2年 (10次/天) |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 无线固件更新 | 是的 |
| 模板设计DIY | 是的 |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |