|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CK\_Label\_v20** | | |
|  | 产品型号 | **CK\_Label\_v20** |
| 尺寸 | 156x48x14.7mm |
| 屏幕显示 | 数码管显示（6位数） |
| 数码管颜色 | 红色 |
| 显示内容 | 0-999999 |
| 外观尺寸 | 156x48x14.7mm |
| 外观颜色 | 黑色&银灰 |
| 按键 | 4（右侧大灯也有按钮功能） |
| 指示灯 | 4 RGB 灯 |
| 灯光颜色 | 7种(红/绿/蓝/黄/紫/白/淡蓝) |
| 工作温度 | -10-65℃ |
| 视角 | 180° |
| 供电方式 | DC 24V |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 无线固件更新 | Yes |
| 模板设计DIY | Yes |
| 通信设备 | 基站:  PICK\_Router\_V1.4/PICK\_Router\_V1.2 |

